USB-Treiber-Installation

1. Verbinden Sie das Messgerät und den PC mit einem USB-Kabel.

2. Schalten Sie das Messgerät ein, indem Sie die Tasten POWER und OK gleichzeitig drücken.

3. Das Messgerät geht in den USB-Modus über und die GELBE LED flackert.



3. Verbinden Sie das Messgerät und den PC mit einem USB-Kabel.

4. Führen Sie DFU\_Setup.exe aus.


5. Wählen Sie die Sprache und klicken Sie auf OK.




6. Klicken Sie auf Weiter (Next)




7. Klicken Sie auf Weiter (Next)




8. Klicken Sie auf Installieren (Install)




9. Klicken Sie auf Weiter (Next)




10. Wählen Sie IE606 DFU und klicken Sie auf Weiter (Next)




11. klicken Sie auf Weiter (Next)




12. Klicken Sie auf Speichern



13 Klicken Sie auf Jetzt installieren (Install Now…)



14 Klicken Sie auf (Done), um die Installation des USB-Treibers abzuschließen.





Update Messgerät HD3 kompakt Serie

1. schalten Sie das Messgerät aus.

2. Verbinden Sie das Messgerät und den PC über ein USB-Kabel.

3. schalten Sie das Messgerät ein.

4. führen Sie meter\_duf\_v\_1\_0.exe aus (wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal ausführen, installieren Sie bitte den usb-Verteiler manuell oder automatisch)

5. Wählen Sie die neue Software und klicken Sie auf "Upgrade".